**Использование rs-convert**

Камера Intel Realsense;

С помощью Realsense.Viewer можно записать кадры в bag-файлы.

Для того, чтобы извлечь изображения из них, нужно использовать rs-convert.exe (посьавляется в Realsense SDK).

rs-convert.exe -i *20191130\_172204.bag* -p *"D:\eamuseum\Projects\2019-12-Не Темно О чем думает ветер\records\Records-Window\1\1"*

- записывает PNG в папку …\1, с именами файлов, начинающихся с 1,

1\_Color\_4374.png

.